**UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIEDĀVĀJUMU IEPIRKUMAM**

 Limbažu novada pašvaldības Umurgas pamatskola uzaicina Jūs iesniegt savu cenu piedāvājumu iepirkumam “Tualetes un dušas atjaunošana Ulda Sproģa ielā 7, Umurgā, Umurgas pagastā, Limbažu novadā”.

Līguma izpildes termiņš – no 2023.gada 1.jūnija līdz 2023.gada 22.jūnijam.

Līguma izpildes vieta – Ulda Sproģa 7, Umurga, Umurgas pagasts, Limbažu novads.

Līguma apmaksa – pasūtītājs veic samaksu 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas.

Pretendentam, kuram piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, jāparaksta pasūtītāja sagatavotais iepirkuma līgums un ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no pasūtītāja uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu nosūtīšanas dienas un jāiesniedz pasūtītājam parakstīts iepirkuma līgums. Ja norādītajā termiņā iepirkuma uzvarētājs neiesniedz iepriekšminēto dokumentu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.

Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar **viszemāko cenu.**

 Piedāvājumus iepirkumam var iesniegt līdz 2023.gada 24. aprīļa, pulksten 12:00.

 Piedāvājums, sastāv no aizpildītas piedāvājuma veidlapas (uzaicinājuma 2.pielikums), atbilstoši LBN 501-17 sastādītām un aizpildītām būvdarbu tāmēm un parakstīta objekta apsekošanas akta (uzaicinājuma 3.pielikums).

Piedāvājumi var tikt iesniegti:

1. iesniedzot personīgi, slēgtā vēstulē Limbažu novada pašvaldības Umurgas pamatskolā,  Skolas ielā 3, Umurgā, Umurgas pagastā, Limbažu novadā, LV-4004;
2. nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot Limbažu novada pašvaldības Umurgas pamatskolai,  Skolas ielā 3, Umurgā, Umurgas pagastā, Limbažu novadā, LV-4004;
3. nosūtot ieskanētu pa e-pastu (umurgas.pamatskola@limbazunovads.lv) un pēc tam oriģinālu nosūtot pa pastu;
4. nosūtot elektroniski parakstītu uz e-pastu (umurgas.pamatskola @limbazunovads.lv);

nosūtot 3. vai 4. punktā minētajā kārtībā, bet ar elektroniski šifrētu finanšu piedāvājumu un nodrošināt piedāvājuma atvēršanas paroles nosūtīšanu 1(vienas) stundas laikā pēc iesniegšanas termiņa beigām.

Piedāvājumi, kuri būs iesniegti pēc noteiktā termiņa, netiks izskatīti.

Pielikumā: 1. Tehniskā specifikācija uz 2 lpp.

 2. Piedāvājuma veidlapa uz 2 lpp.

 3. Objekta apsekošanas akts uz 1 lpp.

1.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

**Tualetes un dušas atjaunošana Ulda Sproģa 7, Umurga, Umurgas pagasts, Limbažu novads**

1. Pretendentam ir Būvdarbu apjomi (tāme) ir jāiesniedz Excel formātā.
2. ﻿﻿﻿Būvuzņēmējam savā piedāvājumā jāievērtē visi nepieciešamie izdevumi darbaspēka, materiālu, būvmašīnu un transporta, ka arī papildus izdevumi bez kā nebūtu iespējama paredzēto būvdarbu pareiza izpilde, pēc pasūtītāja prasībām un spēkā esošo normatīvu atbilstošu izpildi pilnā apjomā.
3. ﻿﻿﻿Būvuzņēmējs ir atbildīgs par kļūdām piedāvājumā, kas radušās nepareizi saprotot vai interpretējot noteiktās prasības.
4. Pirms piedāvājuma iesniegšanas Büvuznēmējam jāiepazīstas ar darbu apjomiem un esošo situāciju dabā, iepriekš piesakoties Umurgas pamatskolā pie direktores, tālr.28490393.
5. ﻿﻿﻿Būvniecībā izmantojamie materiāli uzrādīti darbu apjomu tabulā.
6. Par izpildītā darba un pielietoto materiālu kvalitāti atbild Būvuzņēmējs. Visiem objektā izmantotiem būvmateriāliem jāiesniedz materiālu sertifikāti.
7. Pēc darbu pabeigšanas, Pretendents nodrošina objekta sakopšanu. Ar savu darbību nekavē un netraucē pārējo un/vai saistīto darbu izpildi.
8. Demontētos materiālus savāc un utilizē Būvuzņēmējs.
9. Pēc būvdarbu pabeigšanas objektam jābūt tādā stāvoklī, lai to varētu nekavējoties ekspluatēt.
10. Būvdarbu un materiālu kvalitātes garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši.

**Darbu apjomi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
|  |
|   | **1.Grīda** |   |   |  |
| 1 | Flīžu nokalšana grīdām, tajā skaitā betonētās kāju vannas demontāža | m2 | 17,5 |  |
| 2 | Grīdas pamatkārtas ierīkošana | m2 | 17,5 |  |
| 3 | Keramzīts | m3 | 0,55 |  |
| 4 | Putuplasts EPS 150 50mm biezumā | m2 | 17,5 |  |
| 5 | Bojātās betonētās grīdas kārtas līdz ~150mm attīrīšana līdz pārseguma paneļiem | m2 | 17,5 |  |
| 6 | Kompensācijas lentas 8x150mm pielīmēšana pa perimetru | m  | 17,5 |  |
| 7 | PVC plēves ieklāšana virs pārseguma plāksnēm | m2 | 17,5 |  |
| 8 | Pamatnes virs paneļiem iebetonēšana ar Estrich betonu līdz 70mm biezumā | m2 | 17,5 |  |
| 9 | Hidroizolācijas ieklāšana betona grīdai | m2 | 17,5 |  |
| 10 | Grīdu flīzēšana | m2 | 17,5 |  |
| 11 | **2.Sienas** |   |   |  |
| 12 | Koka starpsienas demontāža starp sēdpodiem WC | m2 | 3,7 |  |
| 13 | Mūrētās starpsienas starp WC un dušu telpu demontāža | m2 | 8,91 |  |
| 14 | Sienu labošana,gruntēšana, špaktelēšana starpsienas vietā | m2 | 2 |  |
| 15 | Flīžu nokalšana sienām  | m2 | 43,16 |  |
| 16 | Sienu apdare ar mitrumizturīgām loksnēm pa metāla karkasu | m2 | 13 |  |
| 17 | Metāla profili UW-50, 3m | gb | 3 |  |
| 18 | Metāla profili CW-50 3m | gb | 14 |  |
| 19 | Amortizējošā lenta | m | 11 |  |
| 20 | Durvju profili UA | gb | 2 |  |
| 21 | Leņķi durvju profiliem | kpl | 1 |  |
| 22 | Mitrumizturīgais ģipškartons 3m | gb | 4 |  |
| 23 | Skrūves |   | 280 |  |
| 24 | Kanalizācijas caurules nosegšana ar riģipša plāksnēm uz metāla karkasa, ieskaitot 50mm siltumizolācijas iestrādāšanu ap d-100mm cauruli , L-3m | m2 | 2,46 |  |
| 25 | Sienu apdare ar mitrumizturīgām loksnēm pa metāla karkasu | m2 | 7,4 |  |
| 26 | Metāla profili UD, 3m | gb | 3 |  |
| 27 | Metāla profili CD 3m | gb | 7 |  |
| 28 | Amortizējošā lenta | m | 8 |  |
| 29 | Distanceri | gb | 28 |  |
| 30 | Mitrumizturīgais ģipškartons 3m | gb | 3 |  |
| 31 | Skrūves | gb | 160 |  |
| 32 | Sienu apdare ar mitrumizturīgām loksnēm līmējot tās ar ģipša līmi | m2 | 10 |  |
| 33 | Ģipša līme 30kg | gb | 3 |  |
| 34 | Mitrumizturīgais ģipškartons 3m | gb | 3 |  |
| 35 | Sienu apstrāde un izlīdzināšana ar javu pirms flīzēšanas | m2 | 43,16 |  |
| 36 | Hidroizolāijas mastikas ieklāšana sienām | m2 | 43,16 |  |
| 37 | Sienu flīzēšana, H-1,75m, dušas nišā H-1,95m | m2 | 43,16 |  |
| 38 | Vecās krīta krāsas noņemšana sienām | m2 | 33 |  |
| 39 | Sienu gruntēšana, špaktelēšana | m2 | 33 |  |
| 40 | Sienu gruntēšana pirms krāsošanas | m2 | 33 |  |
| 41 | Sienu krāsošana 2\* ar pusmatētu ūdens dispersijas akrila krāsu, piemēram SAKRET WET 1 vai ekvivalents, tonis balts | m2 | 33 |  |
| 42 | **3.Griesti** |   |   |  |
| 43 | Ģipškartona griestu izveide (pēc Knauf D112 sistēmas)  | m2 | 17,5 |  |
| 44 | Griestu gruntēšana, špaktelēšana | m2 | 17,5 |  |
| 45 | Griestu gruntēšana pirms krāsošanas | m2 | 17,5 |  |
| 46 | Griestu krāsošana 2\* ar pusmatētu ūdens dispersijas akrila krāsu, piemēram SAKRET WET 1 vai ekvivalents, tonis balts | m2 | 17,5 |  |
| 47 | **4.Elektromontāža** |   |   |  |
| 48 | Esošā virsapmetuma apgaismojuma armatūru demontāža | gab | 4 |  |
| 49 | Z/a vienpolīgu slēdža nomaiņa apgaismojumam | gab | 1 |  |
| 50 | Pusapaļa flakona virsapmetuma apgaismojuma armatūras, piemēram WL/1 CHROM PLANET 1, 1x40w, IP20, ekonomisko spuldzi Philips 11w vai ekvivalents montāža | gab | 3 |  |
| 51 | 3 fāžu strāvas noplūdes drošinātāis ūdens sildītājam | gab | 1 |  |
| 52 | Jaunu kabeļu montāža rozetēm,lampām un slēdžiem, 3 x 1,5 mm2, tajā skaitā iefrēzēšana, aizdare | m | 100 |  |
| 53 | **5. Ūdensvads un kanalizācija** |   |   |  |
| 54 | Keramikas izlietņu ar jaucējkrāniem demontāža | gab | 4 |  |
| 55 | Vecās ķeta kanalizācijas caurulesdemontāža | m  | 8 |  |
| 56 | Aukstā un karstā ūdens cauruļu demontāža | m  | 30 |  |
| 57 | PVC ūdensvada cauruļu un veidgabalu d-20mm montāža, tajā skaitā izolācija un noslēgarmatūra | m  | 40 |  |
| 58 | PVC kanalizācijas cauruļu un veidgabalu d-50-100mm montāža | m  | 20 |  |
| 59 | Caurumu aizdare pēc cauruļu montāžas | vietas | 6 |  |
| 60 | PVC paliktņa 900x900mm montāža, tajā skaitā sifons un izvada pievienošana kanalizāijas tīkliem | kompl | 1 |  |
| 61 | Keramisko izlietņu 450x500mm ar sifonu, jaucējkrānu, lokaniem savienojumiem uzstādīšana | gab | 1 |  |
| 62 | Dušas jaucējkrāna ar lokano vadu un dušas klausuli ar stiprinājumu sienā uzstādīšana | gab | 1 |  |
| 63 | Dušas aizkariņa uzstādīšana | gab | 1 |  |
| 64 | Sēdpodu demontāža | gab | 4 |  |
| 65 | Vecās kanalizācijas caurules demontāža | m  | 8 |  |
| 66 | Aukstā ūdens cauruļu demontāža | m  | 10 |  |
| 67 | PVC ūdensvada cauruļu, noslēgarmatūras un veidgabalu d-20mm montāža | m  | 40 |  |
| 68 | PVC kanalizācijas cauruļu un veidgabalu d-100mm montāža | m  | 15 |  |
| 69 | Caurumu aizdare pēc cauruļu montāžas | vietas | 3 |  |
| 70 | Esošo sēdpodu ar skalojamo kasti, horizontālo izlaidi, pieslēguma līkumu, aukstā ūdens lokano savienojumu, PVC poda riņķi uzstādīšana | gab | 4 |  |
| 71 | Elektriskā ūdens boilera 150l uzstādīšana, pieslēgšana ūdensvadam, elektrības pievada izveide | kpl | 1 |  |
| 72 | **6.Durvis** |   |   |  |
| 73 | Vecā durvju bloka demontāža | gab | 2 |  |
| 74 | **7.Citi darbi** |   |   |  |
| 75 | Grīdas nosegšana ar preskartonu, izveidojot ceļu būvgružu iznešanai | kpl | 1 |  |
| 76 | Kabīņu (4 gab) ierīkošana ar atdalošām starpsienām, durvīm H-2,0m no laminētiem paneļiem metāla rāmī vai piemēram firmas ELTETE piedāvātās sienu sistēmas | m2 | 15,12 |  |
| 77 | Regulējamas PVC vēdināšanas restes nomaiņa 200x200mm | gab | 1 |  |
| 78 | PVC vēdināšanas restes nomaiņa 300x300mm | gab | 2 |  |
| 79 | Apkures cauruļu krāsošana | m2 | 1 |  |
| 80 | Būvgružu savākšana un utilizēšana | m3 | 7 |  |

**2.pielikums**

**PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA**

**\_\_\_.\_\_\_\_.2023. Nr.\_\_\_\_\_\_**

 **Pamatojoties uz saņemto uzaicinājumu, iesniedzam piedāvājumu iepirkumam “Tualetes un dušas atjaunošana Ulda Sproģa 7, Umurga, Umurgas pagasts, Limbažu novads”.**

1. **INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums** |  |
| **Reģistrācijas Nr.** |  |
| **Pretendenta būvkomersantu reģistrācijas Nr.** |  |
| **Pretendenta bankas rekvizīti** |  |
| **Adrese** |  |
| **Tālr., faksa Nr.** |  |
| **Par līguma izpildi atbildīgās personas vārds, uzvārds, tālr. Nr., e-pasta adrese** |  |
| **Pretendenta būvdarbu vadītāja vārds uzvārds, sert.nr.** |  |
| **Pretendents nodrošina vai nenodrošina līguma elektronisku parakstīšanu** |  |
| **Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojuma pamats** |  |

Ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, klāt pievienojama pilnvara.

Piekrītam visām Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.

1. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Nosaukums |  | PVN | Cena kopā ar PVN, EUR |
| Cena bez PVN, EUR |
| 1 | Tualetes un dušas atjaunošana Ulda Sproģa 7, Umurga, Umurgas pagasts, Limbažu novads |  |  |  |

Pielikumā: Tāmes uz \_ lapām.

Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3.pielikums**

**OBJEKTA APSEKOŠANAS AKTS**

 **Apsekošanas dati**

|  |  |
| --- | --- |
| **Apsekošanas datums** | \_\_.\_\_.2023. |

**Pretendents:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Uzņēmuma nosaukums** |  |
| **Reģistrācijas Nr.** |  |
| **Adrese** |  |
| **Pārstāvja amats, vārds, uzvārds** |  |
| **Kontaktinformācija (tālrunis, fakss, e-pasts)** |  |

Pretendenta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pārstāvis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /uzņēmuma nosaukums/ /vārds, uzvārds/

veicis objekta apsekošanu saskaņā ar cenu aptaujas “Tualetes un dušas atjaunošana Ulda Sproģa 7, Umurga, Umurgas pagasts, Limbažu novads”, uzaicinājuma prasībām.

**Objekta apsekošanas dalībnieku paraksti**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja pārstāvis (amats, vārds, uzvārds)** | **Pasūtītāja pārstāvja paraksts** |
|  |  |
| **Pretendenta pārstāvis (amats, vārds, uzvārds)** | **Pretendenta pārstāvja paraksts** |
|  |  |