**LIMBAŽU NOVADA PAŠVALDĪBA**

Reģ.Nr. 90009114631, Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001

**UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIEDĀVĀJUMU IEPIRKUMAM**

Limbažu novada pašvaldība uzaicina Jūs iesniegt savu cenu piedāvājumu iepirkumam “*Eholotes piegāde pašvaldības aģentūrai ALDA*”.

*Iepirkums tiek veikts Zivju fonda projekta “Zivju resursu aizsardzība Limbažu novada ezeros” ietvaros.*

Iepirkuma līgums tiks slēgts pēc projekta finansējuma apstiprināšanas.

Līguma izpildes termiņš – viena mēneša laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.

Piegādes vieta – Rīgas iela 16, Limbaži.

Līguma apmaksa – līguma apmaksa tiek veikta 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas.

Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar **viszemāko cenu.**

Piedāvājumus iepirkumam var iesniegt līdz 2021.gada 17.martam pulksten 11:00. Piedāvājumi var tikt iesniegti:

1. iesniedzot personīgi Limbažu novada pašvaldības Administratīvās nodaļas Klientu apkalpošanas centrā, Rīgas ielā 16, Limbažos, Limbažu novadā;
2. nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot Limbažu novada pašvaldībai, Rīgas ielā 16, Limbažos, Limbažu novadā, LV-4001;
3. nosūtot ieskanētu pa e-pastu (alda@limbazi.lv) un pēc tam oriģinālu nosūtot pa pastu.

Piedāvājumi, kuri būs iesniegti pēc noteiktā termiņa, netiks izskatīti.

Pielikumā: 1. Tehniskā specifikācija uz 2 lapas.

2. Piedāvājuma veidlapa uz 2 lapām.

Pretendentam iesniedzamie dokumenti:

1. Piedāvājuma veidlapa.
2. Piegādātās iekārtas tehniskās pases kopija

Iepirkuma “*Eholotes piegāde pašvaldības aģentūrai ALDA*”

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Piegādātajam eholotei jānodrošina garantija 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.

Switch Fire režīmi ļauj mainīt attēla detalizācijas pakāpi divos režīmos:

* MAX režīms smalkai detalizācijai
* CLEAR režīms priekš lielākiem mērķiem

Ar 20 jūtības līmeņiem abos režīmos.

Dual Spectrum CHIRP. Izmantojot patentēto Low Q CHIRP devēju, Dual Spectrum piedāvā divus meklēšanas paņēmienus: plašu režīmu, kas nodrošina maksimālu pārklājumu un šauru režīmu, lai iegūtu maksimālu detalizāciju.

NEW MEGA Down Imaging + ļauj apskatīt nepieredzēti skaidru zemūdens attēlu līdz 38 metriem zem laivas.

NEW MEGA Side Imaging + ļauj apskatīt zemūdens pasauli dziļāk. Attēls ir kristāldzidrs un ļauj apskatīt visu, kas atrodas līdz 38 metriem abās laivas pusēs.

Ethernet Networking. Ātrdarbīgs Ethernet ļauj izveidot jaudīgu, profesionālu sistēmu. Viegli savieno vairākas eholotes un papildu ierīces. Piemēram, Minn Kota i-Pilot Link, 360 attēlveidošanu un CHIRP radaru.

Bluetooth var iespējot tādas funkcijas kā bezvadu programmatūras atjauninājumus no Humminbird FishSmart lietojumprogrammas, kā arī saņemt paziņojumus no tālruņa savā Humminbird eholotes displejā.

SwitchFire sonārs. Izmantojot divus displeja režīmus, var pievienot vai noņemt detaļas, vērot ūdens dziļumu un temperatūru un pat skatīties mānekļa animāciju.

Autochart Live funkcija, kas palīdz izveidot savas dziļuma kartes reāllaikā, kā arī, izmantot visas citas digitālās kartes.

|  |  |
| --- | --- |
| Rādītājs | Minimālās prasības |
| Ekrāna izmērs | 7" |
| Izšķirtspēja piks. | 800H x 480V |
| Tips | Krāsains TFT |
| Krāsas | 16bit |
| Ekrāna apgaismojums | LED |
|  |  |
| Sonāra standarts | Dual Spectrum CHIRP, MEGA Down Imaging, MEGA Side Imaging |
| Sonārs pēc izvēles | 50 kHz, 50 / Low Airmar CHIRP |
| Frekvences | Pilnais režīms (150-220 kHz), šaurais režīms (180-240 kHz), plašais režīms (140-200 kHz)  Atbalsta sonāru frekvences - 50/83/200 kHz  CHIRP 455 kHz (440-500 kHz), MEGA DI (1075-1150 kHz), MEGA SI (1075-1150 kHz) |
| Mērķa izšķirtspēja | 2.5"/6.35cm |
| Jauda | 10,8-20 VDC |
| Dziļuma jauda | 137m (455 kHz), 23m un 77m (MEGA) |
| Temperatūra | Iebūvēts sensors devējā |
| Ātrums | Iekļauts |
| Devēja standarts | XNT 9 HW MSI 150 T |
|  |  |
| GPS uztvērējs | Iekļauts |
| GPS trajektorija | Iekļauts |
| GPS maršruts | Iekļauts |
| GPS punkti, maršruti, trajektorijas | 2750, 47, 50 (20000 punkti) |
|  |  |
| Humminbird Basemap | Iekļauts |
| LakeMaster saderība | Jā |
| Navionics Gold/HotMaps | Jā |
| Navionics Platinum+ | Jā |
|  |  |
| 360 grādu sensors | Iespējams |
| i-Pilot Link | Iespējams |
| HD radars | Iespējams |
| NMEA 2000 | Iespējams |
| Bluetooth | ir |
| Programmatūras atjaunināšana | Iekļauts |
| Atmiņas karšu lasītājs | Micro SD |
|  |  |
| SwitchFire sonārs | Iekļauts |
| Ekrāna momentuzņēmums | Iekļauts |
| Sonāra datu ieraksts | Iekļauts |
| Dalīts ekrāna skats ar pietuvināšanu | Iekļauts |
| Dalīts ekrāna skats ar dziļuma fiksēšanu | Iekļauts |
| Lielu ciparu skats | Iekļauts |
| Dalīts ekrāna skats plats/šaurs konuss | Iekļauts |
| Skatu izvēle | Iekļauts |
| Rādījumu izvēle | Iekļauts |
| Temperatūras līkne | Iekļauts |
| Temperatūras brīdināšanas signāls | Iekļauts |
| Ekrāna apstādināšana | Iekļauts |
| Jūtīgs Fish ID+ | Iekļauts |
| X-Press izvēlnes sistēma | Jā |
| Valodu izvēle (latviešu, krievu) | Iekļauts |
| SwitchFire sonārs | Iekļauts |
| Ekrāna momentuzņēmums | Iekļauts |
| Sonāra datu ieraksts | Iekļauts |
| Dalīts ekrāna skats ar pietuvināšanu | Iekļauts |
| Dalīts ekrāna skats ar dziļuma fiksēšanu | Iekļauts |
| Lielu ciparu skats | Iekļauts |
| Dalīts ekrāna skats plats/šaurs konuss | Iekļauts |
| Skatu izvēle | Iekļauts |
| Rādījumu izvēle | Iekļauts |
| Temperatūras līkne | Iekļauts |
| Temperatūras brīdināšanas signāls | Iekļauts |
| Ekrāna apstādināšana | Iekļauts |
| Jūtīgs Fish ID+ | Iekļauts |
| X-Press izvēlnes sistēma | Jā |
| Valodu izvēle (latviešu, krievu) | Iekļauts |

**PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA**

**\_\_\_.\_\_\_\_.2021. Nr.\_\_\_\_\_\_**

**Pamatojoties uz saņemto uzaicinājumu, iesniedzam piedāvājumu iepirkumam “Eholotes piegāde pašvaldības aģentūrai ALDA”.**

1. **INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums**  **vai vārds, uzvārds** |  |
| **Reģistrācijas Nr.**  **vai personas kods** |  |
| **Pretendenta bankas rekvizīti** |  |
| **Adrese** |  |
| **Tālr., faksa Nr.** |  |
| **Par līguma izpildi atbildīgās personas vārds, uzvārds, tālr. Nr., e-pasta adrese** |  |
| **Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojuma pamats** |  |

Ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, klāt pievienojama pilnvara.

1. TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rādītājs | Minimālās prasības | Piedāvājums |
| Ekrāna izmērs | 7" |  |
| Izšķirtspēja piks. | 800H x 480V |  |
| Tips | Krāsains TFT |  |
| Krāsas | 16bit |  |
| Ekrāna apgaismojums | LED |  |
| Sonāra standarts | Dual Spectrum CHIRP, MEGA Down Imaging, MEGA Side Imaging |  |
| Sonārs pēc izvēles | 50 kHz, 50 / Low Airmar CHIRP |  |
| Frekvences | Pilnais režīms (150-220 kHz), šaurais režīms (180-240 kHz), plašais režīms (140-200 kHz)  Atbalsta sonāru frekvences - 50/83/200 kHz  CHIRP 455 kHz (440-500 kHz), MEGA DI (1075-1150 kHz), MEGA SI (1075-1150 kHz) |  |
| Mērķa izšķirtspēja | 2.5"/6.35cm |  |
| Jauda | 10,8-20 VDC |  |
| Dziļuma jauda | 137m (455 kHz), 23m un 77m (MEGA) |  |
| Temperatūra | Iebūvēts sensors devējā |  |
| Ātrums | Iekļauts |  |
| Devēja standarts | XNT 9 HW MSI 150 T |  |
| GPS uztvērējs | Iekļauts |  |
| GPS trajektorija | Iekļauts |  |
| GPS maršruts | Iekļauts |  |
| GPS punkti, maršruti, trajektorijas | 2750, 47, 50 (20000 punkti) |  |
| Humminbird Basemap | Iekļauts |  |
| LakeMaster saderība | Jā |  |
| Navionics Gold/HotMaps | Jā |  |
| Navionics Platinum+ | Jā |  |
| 360 grādu sensors | Iespējams |  |
| i-Pilot Link | Iespējams |  |
| HD radars | Iespējams |  |
| NMEA 2000 | Iespējams |  |
| Bluetooth | ir |  |
| Programmatūras atjaunināšana | Iekļauts |  |
| Atmiņas karšu lasītājs | Micro SD |  |
| SwitchFire sonārs | Iekļauts |  |
| Ekrāna momentuzņēmums | Iekļauts |  |
| Sonāra datu ieraksts | Iekļauts |  |
| Dalīts ekrāna skats ar pietuvināšanu | Iekļauts |  |
| Dalīts ekrāna skats ar dziļuma fiksēšanu | Iekļauts |  |
| Lielu ciparu skats | Iekļauts |  |
| Dalīts ekrāna skats plats/šaurs konuss | Iekļauts |  |
| Skatu izvēle | Iekļauts |  |
| Rādījumu izvēle | Iekļauts |  |
| Temperatūras līkne | Iekļauts |  |
| Temperatūras brīdināšanas signāls | Iekļauts |  |
| Ekrāna apstādināšana | Iekļauts |  |
| Jūtīgs Fish ID+ | Iekļauts |  |
| X-Press izvēlnes sistēma | Jā |  |
| Valodu izvēle (latviešu, krievu) | Iekļauts |  |
| SwitchFire sonārs | Iekļauts |  |
| Ekrāna momentuzņēmums | Iekļauts |  |
| Sonāra datu ieraksts | Iekļauts |  |
| Dalīts ekrāna skats ar pietuvināšanu | Iekļauts |  |
| Dalīts ekrāna skats ar dziļuma fiksēšanu | Iekļauts |  |
| Lielu ciparu skats | Iekļauts |  |
| Dalīts ekrāna skats plats/šaurs konuss | Iekļauts |  |
| Skatu izvēle | Iekļauts |  |
| Rādījumu izvēle | Iekļauts |  |
| Temperatūras līkne | Iekļauts |  |
| Temperatūras brīdināšanas signāls | Iekļauts |  |
| Ekrāna apstādināšana | Iekļauts |  |
| Jūtīgs Fish ID+ | Iekļauts |  |
| X-Press izvēlnes sistēma | Jā |  |
| Valodu izvēle (latviešu, krievu) | Iekļauts |  |

Piegādātajai eholotei tiks nodrošināta garantija 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.

1. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Nosaukums | Skaits | Līgumcena, EUR bez PVN | PVN | Kopējās izmaksas, EUR bez PVN |
| 1 | Eholotes piegāde pašvaldības aģentūrai ALDA | 1 |  |  |  |

Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_